|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Table A.2: Bar Thickness (meters) | | |  |
| Pipeline Caynon | Pine Canyon |
| 1.5 | 3.2 |
| 2.2 | 4.3 |
| 5 | 5.7 |
| 4.3 | 5.8 |
| 4.9 | 6.2 |
| 6.5 | 6.5 |
| 2 | 6.5 |
| 2.8 | 6.9 |
| 4.5 | 7 |
| 1.3 | 7.6 |
| 1.7 | 7.7 |
| 1.9 | 7.7 |
| 2.5 | 8.1 |
| 2.3 | 8.5 |
| 2.3 | 8.6 |
| 2.4 | 8.6 |
| 2.7 | 8.8 |
| 2.7 | 9.4 |
| 2.8 | 9.6 |
| 2.8 | 9.6 |
| 2.8 | 9.9 |
| 2.9 | 10.8 |
| 3.1 | 11.3 |
| 3.1 | 11.4 |
| 3.2 | 11.7 |
| 3.2 | 11.8 |
| 3.2 | 12.3 |
| 3.4 | 12.5 |
| 3.4 | 14.7 |
| 3.5 |  |
| 3.6 |  |
| 3.6 |  |
| 3.6 |  |
| 3.6 |  |
| 3.8 |  |
| 4.1 |  |
| 4.1 |  |
| 4.4 |  |
| 4.5 |  |